Router einrichten       (https://darmstadt.freifunk.net/mitmachen/router-einrichten/)

Diese Anleitung richtet sich an TP-Link Geräte. Solltest du einen Ubiquiti UniFi AP besitzen, findest du hier) die nötigen Schritte. Für einen AVM Router/Repeater findest du die nötigen Schritte hier.
Den Router anschließen
1. Lade das passende Erstinstallations-Firmware-Image für deinen Router von unserer Seite herunter.
2. Verbinde deinen Computer mit einem der gelben LAN-Anschlüsse des Routers.
3. Dein Computer erhält nun automatisch via DHCP eine IP-Adresse.
Installiere das Freifunk-Image
1. Öffne das Webinterface deines Routers in deinem Browser.
2. Folge den Anweisungen im Handbuch deines Routers um die Firmware zu aktualisieren.
3. Nutze nun das von der zuvor heruntergeladene Firmware-Image.
4. Warte bis der Router wieder gestartet ist.
Konfigurationsmodus
Dein Router sollte nun in den Konfigurationsmodus starten. Du erhältst erneut IP-Adresse per DHCP, dein Freifunk-Router ist nun unter http://192.168.1.1 in deinem Browser erreichbar.
Den Router konfigurieren
1. Wähle einen Namen nach dem Schema PLZ-Wahlname, also bspw. 64283-Kaesekuchen.
2. Aktiviere das Mesh-VPN, um eine Verbindung mit dem Freifunk-Netz über das Internet herzustellen
3. Füge GPS-Koordinaten des Router-Standorts ein. Diese kannst du auf unterschiedliche Weisen erhalten:
· Am PC: über unsere Karte (Zuerst Pin klicken, dann Doppelklick auf die Position des Routers)
· Android: GPS Status & Toolbox
4. [optional] Gib eine Kontaktmöglichkeit an, um anderen Freifunkern zu ermöglichen, Kontakt mit dir aufzunehmen. Diese wird anschließend auf der Info-Seite deines Knotens öffentlich im Internet angezeigt.
5. Nach einem Klick auf Speichern und Neustarten siehst du den Öffentlichen Schlüssel für den VPN-Zugang. Diesen sendest du bitte per E-Mail an keys@darmstadt.freifunk.net.
# PLZ-Wahlname
# lambda
# a1:01:00:ab:cd:ee
key “f1d2d2f924e986ac86fdf7b36c94bcdf32beec15”;
Danach startet der Router neu, sendet das WLAN darmstadt.freifunk.net aus und versucht sich per Mesh mit anderen Nachbarn zu verbinden. Falls du keine Mesh-Nachbarn hast, ist eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk erst dann möglich, sobald der Schlüssel auf den Gateways eingetragen wurde. Darüber informieren wir dich zeitnah mit einer Begrüßungs-Email.
Der Router ist jetzt im Normalbetrieb und nicht mehr unter der http://192.168.1.1 erreichbar, für weitere Änderungen siehe FAQ.
Den Router aufstellen
Als Standort empfehlen sich Fenster, Balkone oder Dächer. Je näher er der Außenwelt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er für Passanten erreichbar ist und sich mit anderen Routern verbindet um eine Meshverbindung zu bilden.
Verbinde den Router mit dem Netzwerk
Wenn du deinen Internetzugang zur Verfügung stellen möchtest, verbinde jetzt den blauen WAN-Anschluss deines Freifunk-Router mit deinem vorhandenen Internetrouter. Möchtest oder kannst du das nicht bist du auf andere Freifunker in deiner Nähe angewiesen um eine Verbindung zum Freifunk-Netzwerk und ins Internet herzustellen.
Fertig
Super, du hast es geschafft. Dein Freifunk-Knoten funktioniert jetzt und sollte, wenn du GPS Koordinaten angegeben hast, in Kürze auf der Karte erscheinen.
