aus: fritzfon-m2_man_de_DE.pdf


S.51
***   Anleitung: Anklopfenden Anruf annehmen und Gespräch 1 halten
1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.

2. Drücken Sie die Auswahltaste mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Annehmen“ oder 

drücken Sie die Verbindungs-Taste „grüner Hörer“.

Das erste Gespräch wird gehalten. Sie können beliebig oft zwischen dem ersten und zweiten Gespräch hin und her schalten (siehe Seite 58).

***   Anleitung: Anklopfenden Anruf annehmen und Gespräch 1 beenden
1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.

2. Drücken Sie die Auswahltaste „-“ mit der Anzeige „Optionen“

und wählen Sie „Annehmen & Beenden“.

***   Anleitung: Anklopfenden Anruf abweisen
1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.

2. Drücken Sie die Auswahltaste „-“ mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Ablehnen“.


S. 57
***   Überblick Rufnummer vermitteln (weiterleiten)
Sie können ein Gespräch an ein anderes Telefon oder an eine externe

Rufnummer vermitteln (weiterleiten).

***   Anleitung: Gespräch vermitteln
1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.

2. Drücken Sie die Auswahltaste „-“ mit der Anzeige „R“ (Rückfrage). Gespräch 1 wird gehalten.

3. Gespräch 2 herstellen:

• Rufnummer eingeben oder

• Kontakt im Telefonbuch auswählen und „OK“ drücken oder

• Taste „INT“ (interne Verbindung) drücken, Telefon auswählen und „OK“ drücken

4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, können Sie Teilnehmer 1 und

Teilnehmer 2 miteinander verbinden: Drücken Sie die Auswahl-

taste „-“ mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Vermitteln / OK“.

	Name 
	Anschluss 
	Rufnummer
ausgehend 
	
ankommend 
	
intern 
	
	

	Anrufbeantworter
	integriert
	-
	alle


	**600
	
	

	Büro Fritz
	DECT
	-
	alle


	**614
	
	

	Dach
	DECT
	-
	alle


	**611
	
	

	EG Fritz
	DECT
	-
	alle


	**615
	
	

	FRITZ App (HUAWEI BAH2-W19) E
	LAN/WLAN
	-
	alle


	**622
	
	

	FRITZ App (Samsung GT-I9505 old) E
	LAN/WLAN
	-
	alle


	**621
	
	

	FRITZ App (Samsung GT-I9505 old) G
	LAN/WLAN
	-
	alle


	**620
	
	

	FRITZ App (Samsung SM-A405FN) G
	LAN/WLAN
	-
	alle


	**623
	
	

	FRITZ App (Samsung SM-T813) G
	LAN/WLAN
	-
	alle


	**624
	
	

	OG
	DECT
	-
	alle


	**612
	
	



S. 58
***   Makeln
Beim Makeln halten Sie gleichzeitig zwei Telefongespräche und schalten zwischen beiden Gesprächen hin und her.

***   Anleitung: Gespräche makeln
1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.

2. Drücken Sie die Auswahltaste „-“ mit der Anzeige „R“ (Rückfrage). Gespräch 1 wird gehalten.

3. Gespräch 2 herstellen:

• Rufnummer eingeben oder

• Kontakt im Telefonbuch auswählen und „OK“ drücken oder

• Taste „INT“ (interne Verbindung) drücken, Telefon auswählen und „OK“ drücken

4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, können Sie zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten:

Drücken Sie die Auswahltaste „-“ mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Makeln / OK“.

