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JANA Server einrichten

Software-Voraussetzung:

- „DFÜ“ + „Netzwerk“ ist installiert
- Browser ist installiert

Einstellungen JANA v2.1 Server

(Beispiel mit Provider ArgonSoft und Server 192.168.115.211)

JANA in eigenem Verzeichnis entpacken, JanaAdmin.EXE aufrufen: es erscheint rechts unten (System-Tray) ein kleines graues Kästchen; dieses mit rechter Maustaste anklicken; (bei WindowsNT: JANA starten aufrufen) Kästchen wird rot: JANA ist gestartet. Dann Einstellung klicken; nach dem Aufruf erscheint das Browser-Fenster, danach Administrator geklickt, Benutzername „admin“, Kennwort „admin“, bestätigen. Möglichst bald neues Paßwort kreieren !

Allgemein-Knopf drücken, Anzahl der Arbeitsstationen eingeben, das sind insgesamt drei. 

Dann werden die IP-Adressen der PCs mit Server-Funktionen eingetragen (normalerweise der PC, der auch die Proxy-Funktion hat), die Server-Netz-Karten-Adresse wird dabei festgelegt, in dem Fall nur 192.168.115.211; 127.0.0.1 wird automatisch eingerichtet, würde vielleicht auch alleine genügen, es könnte dann aber von anderen PCs nicht mehr administriert werden; immer übernehmen drücken, damit die Eingabe gespeichert wird. Dann alle Funktionen anklicken bei 192.168.115.211, bei der lokalen Adresse 127.0.0.1 alles frei lassen. Übernehmen klicken.

Dann Knopf Ports, Standardport-Nummer proxy ist 3128, Socket 4/5 1080, bestätigen (merken für die anderen Geräte zum Einstellen ! ). 

Im Menü DFÜ „DFÜ benutzen“ anklicken. Neue DFÜ-Server im UnterMenü „ADD“ eintragen: den entsprechenden Verbindungsserver auswählen (Argon Soft), Argon Soft Benutzerkennung der Dfü-Verbindung eintragen (Benutzerkennung: „online@globaleserve.de“ und Passwort „fastaccess“), eventuell Proxi-Server des Providers eintragen. Den DNS-Server des Providers evtl. eintragen, übernehmen (kein Auto- Vervollständigen! von Passwort, kein Kennwortmanager! usw. ); Untermenü damit beendet. Dann ArgonSoft markieren, dass das standardmäßig in Betrieb genommen werden soll, eventuell kann einzelnem Rechner Zugang erteilt bzw. verwehrt werden. Auflegen ohne Datenverkehr nach 1200 Sekunden. Server-Neustart, damit die neuen Einstellungen im Server geladen werden. LogDatei „server.log“ kontrollieren auf Fehler.

Damit ist die Einstellung des Servers beendet. 

Einstellungen am Browser

1. Internet-Explorer

Über Systemsteuerung / Interneteinstellung oder aber über Internet-Explorer Interneteinstellung / Verbindungen:

- Kein Proxy für lokale Adressen. - LAN-Einstellung: „Proxy-Server verwenden“, „Proxy-Server für lokale Adressen umgehen“, sonst leer lassen.

- LAN-Einstellung / Proxiserver / Erweitert /  Server: Adresse dieser Karte auf der JANA läuft bei allen Protokoll-Typen eintragen (also die 192.168.115.211 in diesem Fall), Anschluss des Ports bei allen die 3128, Port bei Socks 1080; ArgonSoft wird als Standard-Verbindung gewählt unter der Internet-Option, das ganze bestätigt. 

- Ausnahmen: „192.168.1.10;127.0.0.1;localhost“.

Beim Provider evtl. einstellen: „Proxy-Server verwenden“, „Proxy-Server für lokale Adressen umgehen“, sonst leer lassen.

Auf den anderen Client-Rechnern dann auch wieder Internet-Option aufrufen, ebenso wieder unter LAN-Adressen eintragen, ebenso den Port. Bei Internet Optionen / Verbindungen / DFÜ-Einstellung: „keine Verbindung“ wählen! 

Übrigens, wenn JANA das Icon unten ganz rot wird, ist ein Verbindungsfehler gemeldet; am besten Server runterfahren und wieder hochfahren. Wenn man den Internet-Explorer auf dem Serverrechner aufruft, erscheint dann nochmals das Microsoft Window, wo man nochmals ArgonSoft, Globalserf usw. eingeben muss, am besten dort einklicken Kennwort Speichern und automatische Einwahl markieren, damit das nicht jedes mal bei einem Verbindungsaufbau aufgerufen wird. 

Den JANA-Server am Serverrechner am besten ein Link auf JANA in dem Autostartordner und zwar von jedem einzelnen User! (Übrigens Flash dient zur Darstellung von Animation, ist harmlos). Kleines Problem mit JANA auf dem Serverrechner: startet nicht aus dem Autostart, am besten im ICON-Menü einstellen, dass automatisch gestartet wird, schreibt in Registry.

2. Netscape v6.1

Entsprechend unter „Bearbeiten / Einstellungen / Erweitert / Proxies / Manuelle Proxy-Konfiguration „ einstellen wie Abb.

Sonstiges

Bei Windows 2000 ein kleines Problem:

Wenn allgemein freigegeben, überschreibt diese Freigabe auch die Einschränkungen, die bei dem ICON Sicherheitseinstellung erfolgen. Korrekt: die Berechtigungen unter Freigabe haben kein Effekt sondern nur die Sicherheitseinstellungen. Der „eingeschränkte Benutzer“ kann in der System-Steuerung fast nichts ändern, keine Internetzugänge, keine Programme installieren, Einstellungen verändern. 

Laufwerksbuchstaben ändern: In der Systemsteuerung / Verwaltung / Computerverwaltung / Daten-speichern / Datenträger / Verwaltung einfach unter Datenträger mit rechter Maustaste Eigenschaften Laufwerks-Buchstabe-Pfad ändern.

Zur Verhinderung, dass jemand unberechtigt surft in seinem eigenem Profil, die Zugangsdaten für den Proxi verändern. 

JANA nicht geeignet als Mail-Server intern / extern. JANA verwaltet den Port 510 nicht, den Firstclass benutzt.
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O Ditekte Verbindung zum Internet
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O Automatische Proxy-Korfigurstion-URL:
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