Netzwerk Konfiguration MSWIN 98 SE, normal

Vorhandene Hardware:

1. ISDN Internet Router „Level one“

Quick Setup: 
Device IP Adress: 192.168.115.200

Subnet Mask: 255.255.255.0

Internet Access enabled, IP Adress from ISP: dynamic

ISDN: Euro-ISDN

LAN:
DHCP ein, für Adressbereich 200 bis 250

Access Control:
Groups: everyone

2. Switch 10/100 Mbit

für 8 PCs

3. PC-Workstations mit Ethernetkarten 10/100 MBit

Eigenschaften: TCP/IP
IP-Adresse:   automatisch
WINS
:   DHCP für WINS-Auflösung verwenden
Gateway:   <leer>
DNS Konfiguration:   deaktivieren
Bindungen:   Client f. MS-Netzwerke, 
     Dateifreigabe f. MS-Netzwerke
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Eigenschaften: Level one
TreiberTyp: Ndis für erw. Modus
Bindungen: TCP/IP

Identifikation:   PC20,    Arbeitsgruppe:   WORKGROUP,
Zugriffssteuerung:   Freigabeebene

38�Auto Mode�Nicht vorhanden
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� NetBIOS over TCP/IP
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