Windows 9.x, NT, 2000

Netzwerk


Netzwerk TCP/IP installieren

(PC mit Verbindung zum Internet mit Modem über DFÜ-Netzwerk), feste LAN-Adresse

1. Voraussetzungen:

- Netzwerkkarte muß installiert sein,  muß in „Einstellungen/Sy​stem​steu​erung/System/Eigenschaften von System/Geräte​ma​na​ger/Netzwerkkarten“ eingetragen sein

- DFÜ-Netzwerk ist installiert (DFÜ-Netzwerk-Symbol erscheint unter „Arb​eitsplatz“ bzw „.../Netzwerkkarten“ s.o.))

- Netzwerk ist vom System installiert (Netzwerk-Symbol erscheint in System​steuerung)
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Biméte Netzwerksnmeldung:

fei- und Diuckerfeigabe.

Beschreibung
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2. Konfiguration

Netzwerk

(unter „Einstellungen/Systemsteuerung/Netzwerk“)

Unter „Netzwerk/Konfiguration“ wie in Bild oben hinzufügen.

Eigenschaften: 

für Microsoft-Netzwerke:

- Anmeldebestätigung: leer

- Netzwerkanmeldeoptionen: Anmelden und Verbindung wiederherstellen

DFÜ-Adapter:

- Treibertyp: NDIS-Treiber

- Bindungen: TCP/IP

- Erweitert:

IP-Paketgröße: Automatisch
IPX-Header mit Kompr.: ja
Point to Point IP aktivieren: ja
Protokolldatei erstellen: nein

<NetzwerkkartenTyp>

- Treibertyp: NDIS-Treiber

- Bindungen: TCP/IP

- Erweitert: DuplexMode: Halfduplex

TCP/IP -> DFÜ-Adapter

IP-Adresse: automatisch beziehen

WINS-Konfiguration: deaktivieren

Gateway: <leer>

DNS Konfiguration: deaktivieren

NetBIOS: <ist über TCP/IP aktiviert>

Erweitert: 

Bindung an ATM zulassen: nein
Als Standardprotokoll definieren: ja

Bindungen: 

Client für Microsoft Netzwerke: ja
Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft Netzwerke: ja

TCP/IP -> <Netzwerkkartenname>

IP-Adresse: festlegen z.B. 192.168.1.10

WINS-Konfiguration: deaktivieren

Gateway: <leer>

DNS Konfiguration: deaktivieren

NetBIOS: <ist über TCP/IP aktiviert>

Erweitert: 

Bindung an ATM zulassen: nein
Als Standardprotokoll definieren: nein

Bindungen: 

Client für Microsoft Netzwerke: ja
Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft Netzwerke: ja

Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft Netzwerke

LM-Dienst: nein

Suchfunktion: automatisch

Unter „Netzwerk/Identifikation“ wie folgt hinzufügen:

Computername: z.B. bt10

Arbeitsgruppe: z.B. WORKGROUP

Unter „Netzwerk/Zugriffssteuerung“ wie folgt hinzufügen:

Zugriffssteuerung auf Freigabeebene
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& [Padresse automaisch bezishen

[P Adiesse festleger:
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Kicken Sie lirks auf die Einstellng, dis gesindert werden sol, und
wahlen Sie rechis den neuen Wt aus.
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Kicken Sie auf Netzwerkkomponenten, e iber dieses.
Protakall Daten austauschen. Kicken Sie nur auf die
Komporerten, die aufdisses Frotokoll angewiesen sind, um
die Leistung 20 verbessern.
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Dissem Computerkann automaisch eine [P:Adiesse
2ugewissen werden. Wenn i Netzwetk IP-Adressen richt
utomatisch vergeben weiden, holen Sie beim
Nelzverkadniistator eine Adkesse ein, und geben Sie diese
unien ein

 [Padresse automatisch bezishen

[P Adresse festleger:

IPAdess [192.168. 1 . 10

SubretMask: 255 .255.255. 0
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