 Datentr„ger in Laufwerk D: PRGS       

 Seriennummer des Datentr„gers: 321D-13D0

 Verzeichnis von D:\TEMP\WIN-NET

.              <DIR>        25.07.01   9:16 .

..             <DIR>        25.07.01   9:16 ..

FTP      EXE        45.056  25.07.01   9:17 FTP.EXE

NBTSTAT  EXE        34.543  25.07.01   9:17 NBTSTAT.EXE

NET      EXE       356.134  25.07.01   9:17 NET.EXE

NETSTAT  EXE        32.768  25.07.01   9:17 NETSTAT.EXE

NETWATCH EXE        77.824  25.07.01   9:22 NETWATCH.EXE

PING     EXE        24.576  25.07.01   9:22 PING.EXE

ROUTE    EXE        32.768  25.07.01   9:23 ROUTE.EXE

TELNET   EXE        77.824  25.07.01   9:23 TELNET.EXE

TRACERT  EXE        20.480  25.07.01   9:23 TRACERT.EXE

WINIPCFG EXE        53.248  25.07.01   9:24 WINIPCFG.EXE

WINPOPUP EXE        28.299  25.07.01   9:26 WINPOPUP.EXE

DIR      TXT             0  25.07.01   9:27 dir.txt

        12 Datei(en)               783.520 Bytes

         2 Verzeichnis(se)        2.258,01 MB frei

-------------

šbertr„gt Dateien von und zu einem Computer, der den FTP-Server-Dienst

ausf�hrt. Ftp kann interaktiv ausgef�hrt werden.

FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:Dateiname] [-a] [-w:Puffergr”áe] [Host]

  -v             Unterdr�ckt die Anzeige von R�ckmeldungen des Remote-Servers.

  -n             Unterdr�ckt die automatische Anmeldung beim Verbindungsaufbau.

  -i             Schaltet interaktive Eingabeaufforderungen beim Transfer

                 von mehreren Dateien ab.

  -d             Aktiviert Debug-Modus.

  -g             Deaktiviert Globbing (siehe Befehl Ftp: glob).

  -s:Dateiname   Gibt eine Textdatei mit FTP-Befehlen an; die Befehle

                 werden automatisch ausgef�hrt, wenn Ftp gestartet wird.

  -a             Verwendet beim Binden von Datenverbindungen eine

                 beliebige lokale Schnittstelle.

  -w:Puffergr”áe Žndert die Standardgr”áe des šbertragungspuffers in 4096.

  host           Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse der Remote-

                 Hosts an, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

verbose user trace status send rmdir rename remotehelp recv quote quit pwd put

prompt open mput mls mkdir mget mdir mdelete
 ls literal lcd help hash glob get

disconnect dir debug delete close cd bye bell append ?

-------------

Informationen �ber einen bestimmten Microsoft NET-Befehl

erhalten Sie, wenn Sie den Befehl gefolgt von /? eingeben

(z.B. NET VIEW /?).

NET CONFIG   Zeigt die aktuellen Arbeitsgruppeneinstellungen an.

NET DIAG     Startet das Microsoft-Netzwerkdiagnoseprogramm zur

             Anzeige von Diagnoseinformationen �ber das Netzwerk.

NET HELP     Liefert Informationen �ber Befehle und Fehlermeldungen.

NET INIT     L„dt Protokoll- und Netzwerkkartentreiber, ohne

             diese an den Protokollmanager zu binden.  

NET LOGOFF   Beendet die Verbindung zwischen dem Computer und

             freigegebenen Ressourcen, mit denen dieser verbunden ist.

NET LOGON    Meldet Sie als Mitglied der Arbeitsgruppe an.

NET PASSWORD Žndert das Anmeldekennwort.

NET PRINT    Zeigt Informationen �ber Druckerwarteschlangen an und

             steuert Druckauftr„ge.

NET START    Startet Dienste.

NET STOP     Beendet Dienste.

NET TIME     Zeigt die Uhrzeit an oder synchronisiert die Uhr des

             Computers mit der eines Microsoft Windows f�r

             Workgroups-, Windows NT-, Windows 95- oder NetWare-

             Zeitservers.

NET USE      Stellt die Verbindung zu einer freigegebenen

             Ressource her, trennt eine solche Verbindung oder

             zeigt Informationen �ber Verbindungen an.

NET VER      Zeigt den Typ und die Versionsnummer des

             verwendeten Arbeitsgruppen-Redirectors an. 

NET VIEW     Zeigt die Computer mit freigegebenen Ressourcen

             oder die freigegebenen Ressourcen auf einem

             bestimmten Computer an.

-------------

Zeigt Protokollstatistik und aktuelle TCP/IP-Netzwerkverbindungen an.

NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p Proto] [-r] [Intervall]

  -a            Zeigt den Status aller Verbindungen an. (Verbindungen

                des Servers werden normalerweise nicht angezeigt).

  -e            Zeigt die Ethernet-Statistik an. Kann mit der Option -s

                kombiniert werden.

  -n            Zeigt Adressen und Anschl�sse numerisch an.

  -p Proto      Zeigt Verbindungen f�r das mit Proto angegebene Protokoll an.

                Proto kann TCP oder UDP sein. Bei Verwendung mit der

                Option -s kann Proto TCP, UDP oder IP sein.

  -r            Zeigt den Inhalt der Routing-Tabelle an.

  -s            Zeigt Statistik protokollweise an. Standardm„áig werden TCP,

                UDP und IP angezeigt. Mit der Option -p k”nnen Sie dies

                weiter einschr„nken.

  Intervall     Zeigt die gew„hlte Statistik nach der mit Intervall angege-

                benen Anzahl Sekunden erneut an. Dr�cken Sie Strg+C zum

                Beenden der Intervallanzeige. Ohne Intervallangabe werden die

                aktuellen Konfigurationsinformationen einmalig angezeigt.

-------------

Syntax: PING [-t] [-a] [-n Anzahl] [-l Gr”áe] [-f] [-i TTL] [-v TOS]

            [-r Anzahl] [-s Anzahl] [[-j Host-Liste] | [-k Host-Liste]]

            [-w Timeout] Zielliste

Optionen:

    -t             Sendet fortlaufend Ping-Signale zum angegebenen Host.

    -a             Adressen zu Hostnamen auswerten  .

    -n n Anzahl      Anzahl zu sendender Echo-Anforderungen.

    -l L„nge       Pufferl„nge senden  .

    -f             Flag f�r "Don't Fragment" setzen.

    -i TTL         Time To Live.

    -v TOS         Type Of Service.

    -r Anzahl      Route f�r Anzahl Abschnitte aufzeichnen.

    -s Anzahl      Zeiteintrag f�r Anzahl Abschnitte.

    -j Host-Liste  "Loose Source Route" gem„á Host-Liste.

    -k Host-Liste  "Strict Source Route" gem„á Host-Liste.

    -w Timeout     Timeout in Millisekunden f�r eine Antwort.

-------------

Manipuliert die Netzwerk-Routing-Tabellen.

ROUTE [-f] [Befehl [Ziel] [MASK SubnetMask] [Gateway] [METRIC Anzahl]]

  -f           L”scht alle Gateway-Eintr„ge in Routing-Tabellen. Wird der

               Parameter mit einem der Befehle verwendet, werden die Tabellen

               vor der Befehlsausf�hrung gel”scht.

  Befehl       Gibt einen von vier Befehlen an

                 PRINT     Zeigt eine Route an

                 ADD       F�gt eine Route hinzu

                 DELETE    L”scht eine Route

                 CHANGE   Žndert eine bestehende Route

  Ziel         Gibt den Host an.

  MASK         Schl�sselwort zur Angabe einer Subnet Mask. Der folgende

               Wert wird als Netzmaskenparameter interpretiert.

  SubnetMask   Gibt einen Wert f�r eine Subnet Mask an, die diesem

               Route-Eintrag zugeordnet werden soll. Ohne Angabe wird die

               Standardeinstellung 255.255.255.255 verwendet.

  Gateway      Gibt ein Gateway an.

  METRIC       Gibt den Anzahl/Kosten-Wert f�r das Ziel an.

Alle symbolischen Namen, die f�r das Ziel verwendet werden, werden in der Datei

der Netzwerkdatenbank NETWORKS angezeigt. Symbolische Namen f�r Gateway finden

Sie in der Datei der Hostnamendatenbank HOSTS.

Bei den Befehlen PRINT und DELETE k”nnen Platzhalter f�r Ziel und Gateway ver-

wendet werden, oder Sie k”nnen auf die Angabe des Gateway-Parameters verzichten.

Diagnosehinweis:

    Ung�ltiger Wert f�r MASK erzeugt einen Fehler. Das trifft zu wenn (DEST & MASK) != DEST.

    Beispiel> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1

             Fehler bei der Routing-Addition: 87

Beispiele:

    > route PRINT

    > route   ADD 157.0.0.0     MASK 255.0.0.0   157.55.80.1 METRIC  3

                  ^destination       ^mask       ^gateway            ^metric

    > route PRINT

    > route DELETE 157.0.0.0

    > route PRINT

-------------

Syntax: TRACERT [-d] [-h Abschnitte max] [-j Host-Liste] [-w Timeout] Zielname

Options:

    -d                 Adressen nicht zu Hostnamen auswerten.

    -h Abschnitte max   Max. Anzahl an Abschnitten bei Zielsuche.

    -j Host-Liste       "Loose Source Route" gem„á Host-Liste.

    -w Timeout          Timeout in Millisekunden f�r eine Antwort.

-------------

WINIPCFG

Command line options:                              

 /All - Display detailed information.              

 /Batch [file] - Write to file or ./%1             

 /renew_all    - Renew   all adapters.             

 /release_all  - Release all adapters.             

 /renew   N    - Renew   adapter N.                

 /release N    - Release adapter N.                

 See windir/system.ini [winipcfg] debugging=0x3,   

 /debug        - Enable debug prints 0x1.          

 /break        - Enable breakpoints  0x2.          

 /batchdebug   - Log to ./winipcfg.log             

