Menue / Tastenbelegung / Befehle VDR


Tastenbelegung der Fernbedienung / Tastatur
Die folgenden Tasten werden für die Bedienung des VDR verwendet. Jede Taste hat, abhängig von der Betriebsart, unterschiedliche Bedeutungen. Das hält die Anzahl der benötigten Tasten gering.

	Taste 
	Normal 
	VDR 
	Kanäle 
	Timer 
	Bearbeiten/
Neu 
	Aufzeichnungen 
	Wiedergabe 
	Audio 

	Hoch 
	Kanal hoch 
	Crsr hoch 
	Crsr hoch 
	Crsr hoch 
	Crsr hoch 
	Crsr hoch 
	Wiedergabe 
	Wähle Spur 

	Runter 
	Kanal runter 
	Crsr runter 
	Crsr runter 
	Crsr runter 
	Crsr runter 
	Crsr runter 
	Pause 
	Wähle Spur 

	Links 
	Vorige Gruppe 
	- 
	Seite hoch 
	Seite hoch 
	Verringern 
	Seite hoch 
	Suchlauf zurück 
	Wähle Kanal 

	Rechts 
	Folgende Gruppe 
	- 
	Seite runter 
	Seite runter 
	Erhöhen 
	Seite runter 
	Suchlauf vor 
	Wähle Kanal 

	Ok (Enter) 
	Kanalinfo 
	Auswahl 
	Umschalten 
	Bearbeiten 
	Übernehmen 
	Abspielen 
	Fortschrittsbalken 
	Wechsle und schließe 

	Menü (Taste m) 
	Menü an 
	Menü aus 
	Menü aus 
	Menü aus 
	Menü aus 
	Menü aus 
	Menü aus 
	Menü aus 

	Zurück 
	- 
	Menü aus 
	VDR Menü 
	VDR Menü 
	Verwerfen 
	VDR Menü 
	Aufzeichnungen 
	Zurück 

	Rot 
	M - Aufz. 
	Aufzeichnung 
	Bearbeiten 
	Ein/Aus 
	ABC/abc 
	Wiederg./Bef.(²) 
	Sprung 
	- 

	Grün 
	M - Programm 
	Audio Menü 
	Neu 
	Neu 
	Einf./Überschr. 
	Rücklauf 
	Sprung -60s 
	- 

	Gelb 
	- 
	Pause Live 
	Löschen 
	Löschen 
	Löschen 
	Löschen 
	Sprung +60s 
	- 

	Blau 
	M - Timer 
	Stopp/Weiter 
	Markieren 
	Info zum Timer 
	- 
	Zusammenfassung 
	Stopp 
	- 

	0..9 
	Kanalauswahl 
	- 
	- 
	- 
	Zahleneingabe 
	Befehl ausf. (²) 
	Bearbeiten 
	- 

	0 
	Zurück zum vorherigen Kanal 
	- 
	Änderung der Kanalsortierung 
	- 
	Zahleneingabe 
	Befehl ausf. (²) 
	Bearbeiten 
	- 


Falls die Fernbedienung (Tastatur) über zusätzliche Tasten verfügt, können diese für die folgenden Funktionen verwendet werden. 

	Taste 
	Funktion 

	Info 
	Zeigt Informationen zum aktuell gesehenen Programm oder Aufnahme 

	> Wiedergabe 
	fortsetzen der normalen Wiedergabe 

	II Pause 
	Anhalten der Wiedergabe oder des Live-Videos 

	Stopp 
	Stoppen der Wiedergabe 

	REC 
	sofortige Aufzeichnung starten 

	>> (FF) 
	schneller Vorlauf 

	<< (FR) 
	schneller Rücklauf 

	Next 
	Nächste Kanalgruppe (Live Modus) / Nächst Markierung (Wiedergabe) 

	Prev 
	Vorherige Kanalgruppe (Live Modus) / Vorherige Markierung (Wiedergabe) 

	Kanal + 
	Kanal hoch 

	Kanal - 
	Kanal runter 

	Letzter Kanal 
	zurück zum letzten Kanal 

	Power (F12) 
	System fährt runter - Timer werden gesetzt 

	Volumen + 
	Lautstärke erhöhen 

	Volumen - 
	Lautstärke verringern 

	Mute 
	Stumm-Schaltung 

	Programm 
	Direktzugriff auf die Menüfunktion Programm 

	Kanäle 
	Direktzugriff auf die Menüfunktion Kanäle 

	Timer ?? 
	Direktzugriff auf die Menüfunktion Timer 

	Aufzeichnungen 
	Direktzugriff auf die Menüfunktion Aufzeichnungen 

	Einstellungen 
	Direktzugriff auf die Menüfunktion Einstellungen 

	Befehle 
	Direktzugriff auf die Menüfunktion Befehle 

	User1 
	Benutzer definierte Tasten (Makros) 

	bis 
	festgelegt in der 

	User9 
	keymacros.conf 
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Navigation/Bewegen durch das On Screen Menü
Das OSD ist hierarchisch aufgebaut. Im folgenden wird die Standardbelegung der Menüs beschrieben. Abweichungen ergeben sich zum Beispiel durch die nachträgliche Installationm von Plugins.
Zum anderen wird der Funktionsumfang des VDR ständig erweitert.
Bewegen in den Menüs:
· Das VDR-Menü wird mit der Menü-Taste der Fernbedienung aufgerufen. 

· Die Tasten Auf und Ab bewegen den Cursor auf den gewünschten Eintrag. 

· Die Tasten Links und Rechts verändern Einstellungen, oder springen an den Anfang bzw. an das Ende der Menüseite. 

· Die numerischen Tasten ermöglichen die Eingabe von Zahlen. 

· Die Taste Ok bestätigt Änderungen und Auswahlen. 

· Die Zurück -Taste geht eine Ebene höher und verwirft alle in diesem Menü gemachten Änderungen. 

Zu jedem Zeitpunkt wird mit der Menü -Taste das aktuelle Menü verlassen. Alle bis dahin gemachten Änderungen werden verworfen. Die Tasten ROT BLAU GELB GRÜN haben in den einzelnen Menüs unterschiedliche Bedeutungen. Die entsprechende Bedeutung wird jeweils unten im On Screen Menü angezeigt. 

OSD-Menü "Befehle"

Fernbedienung 

 Tastatur neu belegen?          : sed -i /var/lib/vdr/remote.conf -e "/^KBD*/d"; killall -9 vdr

 Fernbedienung neu belegen?     : sed -i /var/lib/vdr/remote.conf -e "/^LIRC*/d"; killall -9 vdr

 Nexus FB neu belegen?          : sed -i /var/lib/vdr/remote.conf -e "/^remote*/d"; killall -9 vdr

 Alles neu belegen?             : rm -f /var/lib/vdr/remote.conf; killall -9 vdr

System-Infos 

 Laufwerke anzeigen                     : mount | grep ^/dev/[sh]d

 Speicherplatz anzeigen                 : df -h | grep ^/dev/[sh]d

 IP-Adressen anzeigen                   : ifconfig $DEVICE | awk '/inet/ { print $2 } ' | sed -e s/addr://

 Speicherauslastung anzeigen            : cat /proc/meminfo

 vdrinfo                                : /usr/bin/vdrinfo

 vdrsysteminfo                          : /usr/bin/vdrsysinfo

 easyVDR-Version anzeigen lassen        : /usr/bin/easyvdr-versioninfo

 VDR-Version anzeigen                   : echo "VDR-Version:" ; /usr/bin/vdr -V | cut -d" " -f2 | tr -d "()"| cut -d "/" -f1

 Grab background for vdr-burn: /bin/sh /usr/share/vdr-plugin-burn/grab.sh

easyvdr-addon-vch-helper
Mediatheken 

 VCH-Helper Start         : printf "/usr/share/vdr-vch-helper/script/vch-start.sh" | at now

 VCH-Helper Stopp         : printf "/usr/share/vdr-vch-helper/script/vch-stopp.sh" | at now

Aufnahmen Kopieren 

 Aufnahmen kopieren starten                  : printf "/usr/bin/easyvdr-cprec -c >/dev/null" | at now

 Aufnahmen Vom USB nach video kopieren       : printf "/usr/bin/easyvdr-cprec -b" | at now

 Liste anzeigen                              : cat /tmp/cprec.out

 Liste löschen?                              : printf "/usr/bin/easyvdr-cprec -d" | at now

Netzwerk 

 Netzwerkeinstellungen ansehen  : ifconfig

 Uhrzeit vom Internet holen     : printf "ntpdate-debian" | at now

 Netzwerk starten               : printf "sudo ifup -a" | at now

 Netzwerk stoppen               : printf "sudo ifdown -a" | at now

easyvdr-addon-netradio
Net-Radio Parser 

 Playlisten im "m3u" Format erstellen!         : printf "/usr/share/vdr-netradio/pls-2-m3u" | at now

 Playlisten im "pls" Format erstellen!         : printf "/usr/share/vdr-netradio/m3u-2-pls" | at now

Backup 

 Backup direkt auf DVD brennen ?                            : printf "sudo /usr/lib/vdr/backup/easyvdr-backup-dvd-burn" | at now

 ISO für USB-Stick in "/media/easyvdr01/backup" erstellen ? : printf "sudo /usr/lib/vdr/backup/easyvdr-backup-usb" | at now

 ISO für DVD in "/media/easyvdr01/backup" erstellen ?       : printf "sudo /usr/lib/vdr/backup/easyvdr-backup-dvd" | at now

 Backup-ISO von "/media/easyvdr01/backup" auf DVD brennen ? : printf "sudo /usr/lib/vdr/backup/easyvdr-burnIso burn" | at now

 DVD/RW löschen ?                                           : printf "sudo /usr/lib/vdr/backup/easyvdr-burnIso delete" | at now

 alle VDR Iso's löschen ?                                   : printf "sudo /usr/lib/vdr/backup/easyvdr-cleanIso all" | at now

 letztes VDR Iso löschen ?                                  : printf "sudo /usr/lib/vdr/backup/easyvdr-cleanIso last" | at now

System-Befehle 

 System herunterfahren?                         : printf "sudo /usr/bin/poweroffvdr" | at now

 System neu starten?                            : printf "sudo /usr/bin/rebootvdr" | at now

 VDR neu starten                                : printf "sudo /usr/bin/restartvdr" | at now

 VDR stoppen                                    : printf "sudo /usr/bin/stopvdr" | at now

 VDR starten                                    : printf "sudo /usr/bin/startvdr" | at now

 Festplattencheck bei nächstem start erzwingen  : printf "sudo touch /forcefsck" | at now

 Festplattencheck bei nächstem start übergehen  : printf "sudo touch /fastboot" | at now

 Aufnahmen-Liste aktualisieren   : sudo touch /media/easyvdr01/video0/.update

